Freikühltheke PORTHOS 2500 UM
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	506070250 

- zur Kühlung und Präsentation von Fleisch, Hackfleisch und Geflügelprodukten
- kanalisierbar
- Panoramafrontscheibe, gerade, H in mm: 610, hochklappbar, mit Hebemechanismus
- Arbeitsplatte, bedienseitig, CNS
- LED-Beleuchtung (unter der Zahlplatte), T in mm: 400, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Kompressorstop)
- Verdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Dekorvarianten und Sonderlackierungen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, ungekühlte, Heiße Theke-, statische oder zentralgekühlte Variante auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an. Service-Angebot bei NordCap: fachmännischer Aufbau von Frischwarentheken. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2500
Tiefe (außen):	1085
Höhe (außen):	1280

Tiefe (innen):	860 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	147
Anschlusswert (Elektro):	0,55 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	9,00 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Korpus: Stahlblech, pulverbeschichtet, PVC-Seitenteile 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	333 

SERIENZUBEHÖR
PVC-Rammschutz, frontseitig 

SONDERZUBEHÖR
Ablage, Kunststoff, für Serie PORTHOS
Antibeschlagheizung, für PORTHOS 2500 UM
Arbeitsplatte, Granit in schwarz, für PORTHOS 2500 UM
Beleuchtung, für PORTHOS 2500 UM, Farbton: weiß
Glastrenner, beweglich, für Serie PORTHOS
Kanalisierung-Kit, für Serie PORTHOS
Schiebescheiben, Plexiglas, für PORTHOS 2500 UM
Schneidbrett, Polyethylen, für Serie PORTHOS
Seitenteil (1), schwarz (links), für Serie PORTHOS
Seitenteil (1), schwarz (rechts), für Serie PORTHOS
Waagenhalter, Edelstahl, für Serie PORTHOS
elektrische Tauwasserverdunstung, für Serie PORTHOS