Gewerbetiefkühlschrank TK 385 G BLACK
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435203850 

- Isolierglastür, Rahmen schwarz, Scheibenheizung, Türanschlag rechts, nur werkseitig wechselbar (ohne Aufpreis)
- Schloss, Metallgriff, Magnetdichtung(en), wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung in mm: 40
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss 
 
Hinweis:
Ideal als "Side by Side"-Einheit mit der Kühlschrankserie KU 380 kombinierbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	640
Höhe (außen):	1840

Tiefe bei geöffneter Tür:	1170

Breite (innen):	470
Tiefe (innen):	440
Höhe (innen):	1545 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	300
Nettoinhalt (l):	270 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	85
Anschlusswert (Elektro):	0,57 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	8,27
Energieverbrauch/ annum:	3017
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-24 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	100
Nettogewicht (kg):	95