COOL-LINE Eiswürfelbereiter SDH 18 L
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41330181063 

- für Hohlwürfelproduktion mit einer B x T x H in mm ca:  35 x 29 x 36
- integrierter Vorratsbehälter, 4 kg (190 Eiswürfel)
- Positiv-Sprühsystem, vollautomatische Produktionssteuerung
- automatische Abtauung (System mit: Heißgas, Frischwasser)
- wasserführende Komponenten leicht erreichbar
- Verdampfer, inklusive Verdampferabdeckung 
 
Hinweis:
Bauseitig sind 1 x Wasser-Zulauf und 1 + 1 x Wasser-Ablauf erforderlich.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	334
Tiefe (außen):	457
Höhe (außen):	554

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	85
Anschlusswert (Elektro):	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,90 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	 Gerätebetrieb bis 43°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	33
Nettogewicht (kg):	28 

SERIENZUBEHÖR
1 x Ablaufschlauch
1 x Anschlussschlauch
1 x Eisschaufel 

SONDERZUBEHÖR
Fresh Mini, Teilentsalzung bis 2.700 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)