Elektro-Fritteuse EF7 / 2B7L
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372078 

- 2 x V-Becken (je 7 Liter), Heizelemente (innen liegend)
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Thermostat mit Überhitzungsschutz
- Öl-Auffangbehälter
- thermostatische Temperaturregelung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	715
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	10,80 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	75
Nettogewicht (kg):	60 

SONDERZUBEHÖR
Filter, für Fritteusen-Ölablassbehälter, Edelstahl
Fritteusenkorb, für 7 l-Modelle, B x T x H in mm: 225 x 325 x 90
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 1200 x 50 x 30
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 400 x 50 x 50
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 800 x 50 x 50
rechter und linker Handlauf, für Serie EVO 700, B in mm: 660, T gesamt in mm: 50