Abfallkühler AFK 240-3
Datenstand: 10.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485103822 

- Kühlmaschine
- vorgezogene Decke als Wetterschutz
- 3 x Drehtür, Schloss (pro Tür), Einfüllöffnung (in der Decke), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung (hinter der Blende)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach rechts
- Plattenverdampfer, CNS, korrosionsbeständig 
 
Hinweis:
Lieferung fertig montiert, ohne Mülltonnen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2390
Tiefe (außen):	880
Höhe (außen):	1200

Tiefe bei geöffneter Tür:	1480

Breite (innen):	1935
Tiefe (innen):	740
Höhe (innen):	1070 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1710
Nettoinhalt (l):	720 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	140
Anschlusswert (Elektro):	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	1034 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 15 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	300
Nettogewicht (kg):	269 

SONDERZUBEHÖR
Klappenschloss (1) für Serie AFK, Klappe / Scharniere links angeschlagen
Klappenschloss (1) für Serie AFK, Klappe / Scharniere rechts angeschlagen
Winterschaltung Nachrüstsatz, für Propan-Geräte