Wandtiefkühlregal ONYX BT 700-2000 1875 L1
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454700200018751 

- zur Tiefkühlung und Präsentation von verpackter Tiefkühlkost
- kanalisierbar
- Grundausstattung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- 3 x Drehtüren, Thermoglas, Rahmenheizung, selbstschließend, ergonomischer Griff (je Tür)
- 4 x LED-Innenbeleuchtung (vertikal), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 700, Fronthöhe in mm: 480
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Kanalisierbar mit ONYX SV M1, M2 oder dem TK-Regal ONYX-BT. Auch als Modell mit Außentiefe von 850 mm auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar.  Bitte bei Bestellung angeben. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen in mm: 60 einzuplanen. Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile auch in anderen RAL-Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1875
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	2020

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	2 x 150
Anschlusswert (Elektro):	1,57 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	22,37
Energieverbrauch/ annum:	8165 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-20 bis -18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau, ohne Seitenteile 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
4 x Regalboden, je Modul
PVC-Rammschutz, frontseitig 

SONDERZUBEHÖR
Seitenteil (1), innen verspiegelt (links), für Serie ONYX BT 700-2000
Seitenteil (1), innen verspiegelt (rechts), für Serie ONYX BT 700-2000
Türrahmen, schwarz statt grau, für ONYX BT 700-2000 1875
Zwischenseitenteil, verspiegelt, für Serie ONYX BT 700-2000