Konvektionsofen / Mikrowellenofen

Außenmaße:
Breite:	358 mm
Tiefe:	743 mm
Höhe:	578 mm

Innenmaße:
Breite:	312 mm
Tiefe:	312 mm
Höhe:	178 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1032 mm

Elektro-Konvektionsofen / Mikrowelle als Tischgerät 
Konvektionsofen: 3000 W 
Mikrowelle: 2000 W mit 2 oben angeordneten Magnetrons 
außen: Edelstahl, CNS-Optik 
innen: Edelstahl 
stapelbar (Stapelkit erforderlich, siehe Sonderzubehör) 
einbaufähig (Mindestabstand beachten: oben 51 mm, links / rechts 13 mm, hinten kein Abstand erforderlich) 
mit 11 Leistungsstufen, 4 Phasen-Kochstufen und Auftau-Modus 
mit nach vorn klappbarer platzsparender Tür 
mit intuitiv nutzbarem, hochauflösenden 7"-Multilevel-LCD-HD-Touchscreen in 25 Sprachen und Speicher für bis zu 1200 Menüpunkte 
Programmdatentransfer und Update per Smart-USB, WLAN oder LAN 
Arbeitstemperatur stufenlos zwischen 95 und 270 °C einstellbar 
automatische Lüftergeschwindigkeit je nach Betriebsart, Lüfter zusätzlich von 0 bis 100% regulierbar 
3 austauschbare Luftfilter mit Reinigungs-Erinnerungsfunktion 
Katalysator zur Filterung von Fett und Gerüchen aus der Luft erfüllt NFPA96-Empfehlung für Arbeitsbetrieb ohne Abzug 
mit herausnehmbarer Kochfläche
Absicherung: 16 A

Hersteller:	NordCap
Typ:	XPRESS IQ 2 MRX523-400 High Speed

Sonderzubehör:
*Panini-Grillplatte RGR10, für XPRESS IQ 2 MRX
*Ofenschaufel PA10, für Jet 514 / 519 und XPRESS IQ 2 MRX, B x T x H in mm: 508 x 302 x 64
*Kit Stellfüße (4 Stk.), für MXP5223T und XPRESS IQ 2 MRX, Fußhöhe 102 mm
*Edelstahlwagen SC10R, zum Stapeln von 2 XPRESS IQ 2 MRX, mit Zubehörablage, B x T x H in mm: 521 x 762 x 1051