MORETTI Elektro-Tunnelofen | Bandofen serieT T98E-XL
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493100198300 

- für direktes Backen oder Backen auf EN-Blechen 600 x 400 mm
- Modulsystem, 3 Backkammern nebeneinander
- 2 x Edelstahl-Stützung (+475 mm)
- Ofenklappe, nach vorn abklappbar, Wärmeschutzglas
- Backkammertür, Türanschlag links, nicht wechselbar
- Edelstahl-Transportband, Bandbreite in mm: 810, Nutzhöhe in mm: 80, Edelstahl-Gebläse
- elektronische Steuerung (vorn links)
- TFT-Touch-Farb-Display (5,0 Zoll), multilingual, 100 Programme, Adaptive-Power®, Start / Stopp Steuerung, kontinuierlicher Backzyklus, Block-Funktion, Fehlerdiagnose / -meldedisplay, elektronische Bandgeschwindigkeitskontrolle, 4 x Thermoelement, einstellbares Luftvolumen, WiFi-Schnittstelle, USB-Schnittstelle, SmartBaking-App
- programmierbarer Hotkey, programmierbare An- / Abschaltzeitpunkte, Programmspeicherplätze für eigene Programme, Economy-Energiesparfunktion
- Arbeitstemperatur getrennt für Ober- und Unterhitze elektronisch regelbar
- Edelstahl-Gebläse herausnehmbar, Edelstahl-Transportband abnehmbar, Frontpaneel und Transportbandeinheit zur Wartung / Reinigung entnehmbar
- Beheizung durch gepanzerte Heizelemente 
 
Hinweis:
Laufrichtung bedienseitig von links nach rechts vorgegeben, ab Werk wechselbar. Bitte bei Bestellung angeben. Konzeptberatung, Einweisung und Probeback-Service finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	4386
Tiefe (außen):	1455
Höhe (außen):	620

Tiefe bei geöffneter Tür:	2615

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	65,7 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	1080 

SONDERZUBEHÖR
Beladungsband, für serieT T98E-L / T98E-XL
Entladungsband, für serieT T98E-L / T98E-XL
Teleskoprampe, für serieT T98E-L / T98E-XL