Elektroherd

Außenmaße:
Breite:	400 mm
Tiefe:	900 mm
Höhe:	250 mm

Elektroherd als Tischgerät 
mit 2 x 4 kW Gusseisen-Kochplatten, B x T in mm: 300 x 300 
2 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl,
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
IPX5 - strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet 
Kochfelder in der einteilig tiefgezogenen Arbeitsfläche wasserdicht, hermetisch versiegelt 
Kochfeldsteuerung mit 7-Taktschalter, Ofensteuerung mit Thermostat 
höhenverstellbare CNS-Füße (+50 mm)

Hersteller:	NordCap
Typ:	EH9 / 2P-T