COOL-LINE Salatbar | Buffet ESSENCE 4/1
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	434705001 

- für GN 1/1-200
- LED-Beleuchtung (in der feststehenden Glasabdeckung), gesondert schaltbar
- feststehender Glas-Hustenschutz
- abgerundete Innenwanne, dicht verschweißt, Diagonalkantung für den Wasserablauf
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Hauptschalter
- automatische Abtauung (Kompressorstop), Tauwasserschale
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar 
 
Hinweis:
Lieferung ohne GN-Behälter. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1494
Tiefe (außen):	650
Höhe (außen):	1289

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	90
Anschlusswert (Elektro):	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,00
Energieverbrauch/ annum:	1095 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Holzstruktur, furniert, Farbton: WENGE 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	139,5
Nettogewicht (kg):	97 

SERIENZUBEHÖR
4 x Lenkrollen, feststellbar 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/1 - 200, CNS
GN-Behälter 1/2 - 200, CNS
GN-Behälter 1/3 - 200, CNS
Tablettrutsche lang, CNS, für alle GN 4/1 Modelle, sowie SQUARE 8/1