Speiseeisvitrine STRATOS 2.0 VG 125-1190
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45312511902 

- zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis
- Panorama-Glasaufbau, schräg, Frontglas, angeschrägt, nach oben aufklappbar, Front- und Seitenscheiben, Zweifachverglasung, beheizt, obere Scheibe beheizt, steuerbar über Schalter, Schiebescheiben aus Plexiglas (bedienseitig)
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Mineralwerkstoff (Solid Surface), weiß
- LED-Innenbeleuchtung (unter dem Deckenglas), 5700 K (Kaltweiß)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Zyklusinversion), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Frontscheibe zur Reinigung hochklappbar
- Verdampfer, (Version PLUS) einzelner Verdampfer, doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem, frontal
- 1 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Frontdekore sind nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1190
Tiefe (außen):	1200
Höhe (außen):	1250

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	754
Nettoinhalt (l):	147 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	23,55
Energieverbrauch/ annum:	8598
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, matt lackiert, Obere Frontblende in RAL 9005 (Tiefschwarz), untere Frontblende in RAL 1013 (Perlweiß), Seitenblenden in RAL 9005 (Tiefschwarz) / RAL 1013 (Perlweiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	400 

SONDERZUBEHÖR
Edelstahl-Blech, B x T in mm: 495 x 360
Monoporzioni-Tablett, B x T x H in mm: 360 x 250 x 43, für Kuchen / Torten oder Eistorten
Portionierspüle für Serie Stratos, mit Wasseranschluss
Portionierspüle mit Dusche für Serie Stratos, und Wasseranschluss
Waffelhalter mit Topping-Behälter