Freikühltheke PORTHOS 1500 UM
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	506070150.1 

- zur Kühlung und Präsentation von Fleischwaren und Geflügelprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- 1 x Panoramafrontscheibe, gerade, H in mm: 610, hochklappbar, mit Hebemechanismus
- Arbeitsplatte, bedienseitig, CNS, T in mm: 280
- LED-Beleuchtung (unter der Zahlplatte), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Kompressorstop)
- Maschinenfach rückseitig, abnehmbares Gitter, Panoramafrontscheibe zur Reinigung hochklappbar
- Verdampfer, beschichtet

DEALS-Modell inkl. folgendem Sonderzubehör
- inklusive Zwischenglasablage mit Beleuchtung
- inklusive beweglicher Glastrenner
- inklusive Antibeschlagheizung
- inklusive elektrischer Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1500
Tiefe (außen):	1085
Höhe (außen):	1280

Tiefe (innen):	860 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	110
Anschlusswert (Elektro):	0,37 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,00 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, D97 (Schwarz), PVC-Seitenteile, D97 (Schwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	225 

SONDERZUBEHÖR
Ablage, Kunststoff, für Serie PORTHOS
Antibeschlagheizung, für PORTHOS 1500 UM
Arbeitsplatte, Granit in schwarz, für PORTHOS 1500 UM
Beleuchtung, für PORTHOS 1500 UM, Farbton: weiß
Glastrenner, beweglich, für Serie PORTHOS
Kanalisierung-Kit, für Serie PORTHOS
Schiebescheiben, Plexiglas, für PORTHOS 1500 UM
Schneidbrett, Polyethylen, für Serie PORTHOS
Seitenteil (1), schwarz (links), für Serie PORTHOS
Seitenteil (1), schwarz (rechts), für Serie PORTHOS
Waagenhalter, Edelstahl, für Serie PORTHOS
elektrische Tauwasserverdunstung, für Serie PORTHOS