COOL-LINE Umluft-Gewerbekühlschrank UKS 620 CHR
Datenstand: 28.06.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435610250 

- für GN 2/1
- zur Kühlung und Lagerung von Fleisch und Gemüse
- Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 1 x Ventilator für bewegte Kälte
- 1 x Volltür, Schloss (in der Frontblende oben), integrierter Griff, durchgehend, Türanschlag rechts, wechselbar
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Thermometer
- automatische Abtauung (elektrisch), automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	777
Tiefe (außen):	745
Höhe (außen):	1895

Breite (Korpus):	777
Tiefe (Korpus):	710
Höhe (Korpus):	1870

Tiefe bei geöffneter Tür:	1456

Breite (innen):	657
Tiefe (innen):	580
Höhe (innen):	1660 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	620
Nettoinhalt (l):	570 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	70
Anschlusswert (Elektro):	0,12 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,82
Energieverbrauch/ annum:	299
Energieeffizienzklasse:	A 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 8 °C 
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	90 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, justierbar
2 x Rollen
3 x GN-Tragrost 2/1