Kühlvitrine Take Away Cool GE-77-E R290
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484535160 

- für GN 1/1
- geeignet zur Kühlung von Snacks und Flaschen
- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Glasaufbau, eckig, H in mm: 454, Frontscheibe (kundenseitig, oberer bereich), einschiebbar, Wechsel zwischen Bedien- / Selbstbedienungsvitrine, Rückwand innen verspiegelt, unterer Bereich offen
- 2 x Drehtür (bedienseitig), Spionglas, abnehmbar
- 1 x Schublade
- LED-Beleuchtung (oben und im Flaschenbereich)
- abklappbare Arbeitsfläche aus CNS 1.4301, T in mm: 165
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- LCD-Touchscreen, Verdampferlüfter-Regelung, ECO-Modus, Zeitumstellung für Nachtmodus, multilingual
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1205
Tiefe (außen):	1065
Höhe (außen):	1334

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100/85
Anschlusswert (Elektro):	0,55 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	7,45
Energieverbrauch/ annum:	2719
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	342 

SERIENZUBEHÖR
6 x Füße, justierbar