Gas-Großpfannenherd

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	900 mm
Höhe:	250 mm

Großpfannenherd in Gasausführung als Tischgerät Ausstattung mit 3 konzentrischen (ringförmigen) Brennern, 5 kW/60 mm / 10 kW/180 mm / 15 kW/350 mm 2 mm starke Front-/ und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, Scotch-Brite Schliffbild umseitig abgerundete Kanten, Ausführung und Installation der Bedienknebel verhindern das Eindringen von Wasser - IPX 5 Strahlwasserschutz Kochstellen-Abstellgitter aus CrNiStahl 1.4301, Spülmaschinen geeignet optimierte Verbrennung mit Piezozündung und geschützter Zündflamme, Zündsicherung und Kontrollflamme thermostatische Regelung jedes Brenners Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen, Flüssiggasdüsensatz im Sonderzubehör erhältlich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	GPH9 / 3F-T