Induktionsherd IH9 / 2Z-U-S EvoPro
Datenstand: 21.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392666 

- Modulsystem, seitlich anreihbar, sockelfähig
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- elektronische Steuerung je Kochzone
- Betriebsanzeige, Drehknopfbedienung, 30 Leistungsstufen einstellbar, Temperaturregelung, elektronischer Temperatursensor unter der Glaskeramik
- Glaskeramik-Arbeitsfläche, einteilige Kochfläche, tiefgezogen, wasserdicht, hermetisch versiegelt 
 
Hinweis:
Ideal für das à-la-carte-Geschäft geeignet. Das Kochen von Großmengen lässt sich mit dem Gerät jedoch nicht bewältigen. Lieferung ohne Stecker und Kabel. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	932
Höhe (außen):	864

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	16,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	72 

SONDERZUBEHÖR
Abgaskamin-Aufsatz, für 400 mm-Elemente
Brückenträger, Stütze für Brückensystem 1000 mm
Brückenträger, Stütze für Brückensystem 1200 mm
Brückenträger, Stütze für Brückensystem 1400 mm
Brückenträger, Stütze für Brückensystem 1600 mm
Brückenträger, Stütze für Brückensystem 400 mm
Brückenträger, Stütze für Brückensystem 800 mm
Seitenblenden (2 Stk.), für Serie EVO 900, H in mm: 250
Verbindungs-Bausatz für Tischgeräte