Salatbar TIFFANY 6 M UM
Datenstand: 10.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	455470151 

- für GN 1/1-65 bis GN 1/1-150
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronisch höhenverstellbarer Hustenschutz
- elektronische Steuerung
- LCD-Touchscreen
- automatische Abtauung, manuelle Tauwasserentleerung 
 
Hinweis:
Die Geräte der Serie sind untereinander in der jeweils passenden Größe kombinierbar. Jeweils 2 beliebige Geräte der Serie können Rücken an Rücken gebaut werden und ergeben ein komplettes Inselelement. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2281
Tiefe (außen):	750
Höhe (außen):	1555

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	120
Anschlusswert (Elektro):	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	238
Nettogewicht (kg):	213 

SONDERZUBEHÖR
Tablettrutschen-Kit, für TIFFANY 6, 2 Stück, B x T x H in mm: 1130 x 200 x 10
Tablettrutschen-Kit, für TIFFANY 6, 2 Stück, B x T x H in mm: 1130 x 200 x 10 und 1340 x 200 x 10
Tablettrutschen-Kit, für TIFFANY 6, 2 Stück, B x T x H in mm: 1340 x 200 x 10